ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Славянского городского поселения

Славянского района

от 05.05.2016 № 640

НОРМАТИВЫ

допустимых концентраций загрязняющих веществ,

принимаемых в систему муниципальной хозяйственно-бытовой

канализации Славянского городского поселения Славянского района

Нормативные показатели (далее - НП) общих свойств сточных вод, отво­димых абонентами (с учётом субабонентов) в систему канализации г. Славянска-на-Кубани:

- рН - в пределах 6,5 - 8,5;

- температура не более 400 С;

- ХПК : БПК полн < 1,5 или ХПК : БПК-5 < 2,5;

- кратность разбавления сточных вод, при которой исчезает окраска в столбике 10 см < 1 : 10;

- сульфиды < 1,5 мг/л - для предупреждения разрушения сети.

Перечень и ДК загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых або­нентам (с учетом субабонентов):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень загрязняющих веществ | Нормативы ДК загрязняющих  веществ, мг/л |
| 1 | СПАВ | 2,5 |
| 2 | Нефтепродукты | 1,0 |
| 3 | Железо общ. | 2,2 |
| 4 | Азот аммонийный | 18,0 |
| 5 | БПКполн | 180,0 |
| 6 | Взвешенные вещества | 110,0 |
| 7 | Фосфаты (по Р) | 2,0 |
| 8 | БПК5 | 135,0 |
| 9 | Жиры | 40,0 |
| 10 | Сульфаты | 123,5 |
| 11 | Хлориды | 110,0 |

Примечание: жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в систему канализации только в растворенном и эмульгированном состоянии.

Вещества, не указанные в нормативном перечне ДК загрязняющих ве­ществ, к сбросу в муниципальную хозяйственно-бытовую канализацию запре­щены.

Начальник отдела строительства,

жилищно-коммунального хозяйства,

транспорта и связи Славянского

городского поселения

Славянского района С.М. Игнатенко