Приложение

к постановлению администрации

Славянского городского

поселения Славянского района

от 21.01.2021 № 46

Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых муниципальными учреждениями энергетических ресурсов и воды на трехлетний период с 2021 по 2023 годы

1. Наименование учреждения: Муниципальное казенное учреждение культуры «Городской дом культуры имени заслуженного работника культуры РСФСР Н.А. Бондаренко

1.1. Наименование здания, строения, сооружения: здание дома культуры

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год (2021) | Целевой уровень снижения за первый и второй год (2022) | Целевой уровень снижения за трехлетний период (2023) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 48,44 | 29,2 | 40% | 4% | 47,92 | 47,40 | 46,36 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 3,20 | 4,1 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 10,65 | 12,1 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление природного газа, м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление моторного топлива, тут/л | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |

\* неприменимо - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения

2. Наименование учреждения: Муниципальное казенное учреждение "Общественно-социальный центр Славянского городского поселения Славянского района"

2.1. Наименование здания, строения, сооружения: -здание ул.Крепостная,212

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год (2021) | Целевой уровень снижения за первый и второй год (2022) | Целевой уровень снижения за трехлетний период (2023) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | - требование по снижению потребления не устанавливается | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо |
| Потребление горячей воды, м3/чел | - требование по снижению потребления не устанавливается | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо |
| Потребление холодной воды, м3/чел | -0,86 | -5,2 | -0% | -0% | - Здание эффективно. Требование не устанавливается. | - Здание эффективно. Требование не устанавливается. | - Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | -81,11 | -33,3 | -59% | -16% | -77,94 | -74,98 | -68,44 |
| Потребление природного газа, м3/м2 | -35,81 | -22,0 | -39% | -4% | -35,45 | -35,10 | -34,40 |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | - требование по снижению потребления не устанавливается | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | - требование по снижению потребления не устанавливается | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо |
| Потребление моторного топлива, тут/л | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |

\* неприменимо - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения

3. Наименование учреждения: Муниципальное казенное учреждение "Общественно-социальный центр Славянского городского поселения Славянского района"

3.1. Наименование здания, строения, сооружения: -здание ул.Комсомольская,18

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год (2021) | Целевой уровень снижения за первый и второй год (2022) | Целевой уровень снижения за трехлетний период (2023) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | - требование по снижению потребления не устанавливается | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо |
| Потребление горячей воды, м3/чел | - требование по снижению потребления не устанавливается | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо |
| Потребление холодной воды, м3/чел | -0,57 | -5,2 | -0 | - 0 | - Здание эффективно. Требование не устанавливается. | - Здание эффективно. Требование не устанавливается. | - Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | -25,83 | -33,3 | -0% | -0%  | - Здание эффективно. Требование не устанавливается. | - Здание эффективно. Требование не устанавливается. | - Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление природного газа, м3/м2 | -9,52 | -22,0 | -0% | -0% | - Здание эффективно. Требование не устанавливается. | - Здание эффективно. Требование не устанавливается. | - Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | - требование по снижению потребления не устанавливается | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | - требование по снижению потребления не устанавливается | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо |
| Потребление моторного топлива, тут/л | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |

\* неприменимо - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения

4. Наименование учреждения: Муниципальное казенное учреждение "Общественно-социальный центр Славянского городского поселения Славянского района"

4.1. Наименование здания, строения, сооружения: -здание ул.Коммунистическая,1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год (2021) | Целевой уровень снижения за первый и второй год (2022) | Целевой уровень снижения за трехлетний период (2023) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | - требование по снижению потребления не устанавливается | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо |
| Потребление горячей воды, м3/чел | - требование по снижению потребления не устанавливается | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо |
| Потребление холодной воды, м3/чел | -1,72 | -5,2 | -0% | -0% | - Здание эффективно. Требование не устанавливается. | - Здание эффективно. Требование не устанавливается. | - Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | -25,45 | -33,3 | -0% | -0% | - Здание эффективно. Требование не устанавливается. | - Здание эффективно. Требование не устанавливается. | - Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление природного газа, м3/м2 | - требование по снижению потребления не устанавливается | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | неприменимо - | - неприменимо | - неприменимо |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | - требование по снижению потребления не устанавливается | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | - требование по снижению потребления не устанавливается | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо |
| Потребление моторного топлива, тут/л | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |

\* неприменимо - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения

5. Наименование учреждения: Муниципальное казенное учреждение "Общественно-социальный центр Славянского городского поселения Славянского района"

5.1. Наименование здания, строения, сооружения: -здание ул.Ковтюха,29

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год (2021) | Целевой уровень снижения за первый и второй год (2022) | Целевой уровень снижения за трехлетний период (2023) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | - 30.71 | - 29.7 | - 5 | - 0% | - Здание эффективно. Требование не устанавливается | - Здание эффективно. Требование не устанавливается  | - Здание эффективно. Требование не устанавливается  |
| Потребление горячей воды, м3/чел | - требование по снижению потребления не устанавливается | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо |
| Потребление холодной воды, м3/чел | -1,0 | -5,2 | -0% | - 0% | - Здание эффективно. Требование не устанавливается. | - Здание эффективно. Требование не устанавливается. | - Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | -80,07 | -33,3 | -59% | -16% | -76,94 | -73,81 | -67,56 |
| Потребление природного газа, м3/м2 | - требование по снижению потребления не устанавливается | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | - требование по снижению потребления не устанавливается | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | - требование по снижению потребления не устанавливается | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо |
| Потребление моторного топлива, тут/л | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |

\* неприменимо - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения

6. Наименование учреждения: Муниципальное казенное учреждение "Общественно-социальный центр Славянского городского поселения Славянского района"

6.1. Наименование здания, строения, сооружения: -здание ул.Донская,2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год (2021) | Целевой уровень снижения за первый и второй год (2022) | Целевой уровень снижения за трехлетний период (2023) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | - требование по снижению потребления не устанавливается | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо |
| Потребление горячей воды, м3/чел | - требование по снижению потребления не устанавливается | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо |
| Потребление холодной воды, м3/чел | -2,78 | -5,2 | -0% | - 0% | - Здание эффективно. Требование не устанавливается. | - Здание эффективно. Требование не устанавливается. | - Здание эффективно. Требование не устанавливается . |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | - 18,36 | - 33,3 | - 0% | - 0% | - Здание эффективно. Требование не устанавливается | - Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа, м3/м2 | - требование по снижению потребления не устанавливается | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | - требование по снижению потребления не устанавливается | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | - требование по снижению потребления не устанавливается | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо |
| Потребление моторного топлива, тут/л | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |

\* неприменимо - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения

7. Наименование учреждения: Муниципальное казенное учреждение "Общественно-социальный центр Славянского городского поселения Славянского района"

7.1. Наименование здания, строения, сооружения: -здание ул.Кирпичная,28

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год (2021) | Целевой уровень снижения за первый и второй год (2022) | Целевой уровень снижения за трехлетний период (2023) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | - требование по снижению потребления не устанавливается | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо |
| Потребление горячей воды, м3/чел | - требование по снижению потребления не устанавливается | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо |
| Потребление холодной воды, м3/чел | -0,86 | -5,2 | -0 | - Здание эффективно. Требование не устанавливается. | - Здание эффективно. Требование не устанавливается. | - Здание эффективно. Требование не устанавливается. | - Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | -81,11 | -33,3 | -59% | -16% | -77,94 | -74,98 | -68,44 |
| Потребление природного газа, м3/м2 | -35,81 | -22,0 | -39% | -4% | -35,45 | -35,10 | -34,40 |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | - требование по снижению потребления не устанавливается | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | - требование по снижению потребления не устанавливается | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо |
| Потребление моторного топлива, тут/л | -0,00001 | неприменимо | неприменимо | 6% | 0,00001 | 0,00001о | 0,00001 |

\* неприменимо - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения

8. Наименование учреждения: Муниципальное казенное учреждение "Общественно-социальный центр Славянского городского поселения Славянского района"

8.1. Наименование здания, строения, сооружения: -здание кинотеатр «Кубань»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год (2021) | Целевой уровень снижения за первый и второй год (2022) | Целевой уровень снижения за трехлетний период (2023) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | - требование по снижению потребления не устанавливается | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо |
| Потребление горячей воды, м3/чел | - требование по снижению потребления не устанавливается | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо |
| Потребление холодной воды, м3/чел | -0,66 | -0,5 | -37% | - 4% | -0,66 | - 0,65 | - 0,64 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | -154,08 | -26,2 | -83% | -30% | -142,49 | -130,90 | -107,72 |
| Потребление природного газа, м3/м2 | - требование по снижению потребления не устанавливается | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | - требование по снижению потребления не устанавливается | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | - требование по снижению потребления не устанавливается | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо | - неприменимо |
| Потребление моторного топлива, тут/л | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |

\* неприменимо - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения

Исполняющий обязанности начальника

отдела строительства, жилищно-коммунального

хозяйства, транспорта и связи администрации

Славянского городского поселения

Славянского района А.В. Мартыненко